|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prestatieverklaring 2023.TROPIC SUPER | | | | |
| CE conformiteit markering | | C:\Users\gsd8301\Dropbox\FusionPoint\EN 1090\CE logo.jpg | | |
| Registratienummer van de aangemelde instantie: | | 1148 | | |
| Naam en adres fabrikant (4): | | Euroserre BVBA Geleenlaan 1 – 3600 Genk | | |
| Jaar van markering: | | 2023 | | |
| Certificaatnummer: | | 1148-CPR-20231003-989 | | |
| **EN 1090-1:2009 + A1:2011** | | EN 1090-3 | EXC1 | | |
| Ontwerp: | | MPCS | | |
| Project: identificatiecode / (1) | | Tropic Super | | |
| Serienummer (2) | | - | | |
| Methode van Prestatieverklaring: | | Methode 1 | | |
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype: cfr. supra 2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: cfr. supra 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: Voor constructief gebruik in alle soorten van bouwkundige en civieltechnische werken volgens de bouwproductenverordening (305/2011). 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: cfr. supra 5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: Niet van toepassing. 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: Systeem 2+. 7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: OCAB-OCBS, NoBo 1148 heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek, de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd conform de geharmoniseerde norm EN 1090-1 en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek met nummer 1148-CPR-20231003-989 verstrekt. 8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet van toepassing. 9. Aangegeven prestaties: | | | | |
| **Essentiele kenmerken** | **Prestaties** | | **Geharmoniseerde technische specificaties**  **EN 1090-1:2009 + A1:2011** | |
| Toleranties op afmetingen en vorm | Fundamentele toleranties: EN 1090-3 Annex G  Functionele toleranties: EN 1090-3 Annex F | | 4.2 | 5.3 |
| Basismaterialen | EN 15088 EN AW 6060 | | 4.3 | 5.4 |
| Breuktaaiheid | NPD | | 4.4 ; 4.8 | 5.5 ; 5.10 |
| Draagvermogen | NPD | | 4.5.2 | 5.6 |
| Vermoeiingsweerstand | NPD | | 4.5.3 | 5.6 |
| Brandwerendheid | NPD | | 4.5.4 | 5.7 |
| Reactie op brand | EN13501-1 Klasse A1 | | 4.6 | 5.8 |
| Vrijkomen van cadmium | NPD | | 4.7 | 5.9 |
| Radioactieve straling | NPD | | 4.7 | 5.9 |
| Duurzaamheid | NPD | | 4.9 | 5.11 |
| Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet van toepassing. | | | | |
| 1. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt conform CPR (EU) 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | | | |
| Afbeelding met vlucht, schets, buitenshuis  Automatisch gegenereerde beschrijvingOpgemaakt voor en namens de fabrikant te Genk op 05.10.2023,  Dhr. Lemmens, C.E.O. , Euro-serre NV | | | | |